



Profondeur => 2^nombre de fils du bus d’adresse